附件

三明市耕地智能监控采购项目报价单

报价单位(盖章)： 日期： 年 月

|  |  |
| --- | --- |
| **报价单位** |  |
| **联 系 人** |  | **联系电话** |  |
| **单位简介** |  |
| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 单价（万元/年） | 总金额（万元） | 备注 |
| 1 | 视频监控服务 | 可视距离2-3KM。1.支持 PC端视频实时浏览，能够查看视频监控实时内容，实现实时画面展示；2.支持 PC端视频云台操作，视频监控角度能够 360度旋转和俯仰，支持缩放功能；3.支持PC端视频抓拍，实现对视频监控的图像抓拍；4.支持PC端视频手动实时录像，实现对视频监控的画面手动实时摄录；5.支持定时抓拍，实现每天定时对视频监控的图像抓拍； | 路 | 100 |  |  |  |
| 2 | 电力保障服务 | 提供7\*24小时供电 | 路 | 100 |  |  |  |
| 3 | 网络传输服务 | 20M以上终端专线服务，2G以上汇聚专线服务 | 路 | 100 |  |  |  |
| 4 | 空间租赁服务 | 提供挂高20M以上空间租赁服务 | 路 | 100 |  |  |  |
| 5 | 视频AI分析（耕地保护，1种） | 1.系统支持实时预警，对于电子围栏范围内的施工车辆、新建板房等10种疑似违法违规行为能够进行实时识别并在系统平台实时产生预警；2.根据矿产监控数据绘制视频电子围栏位置：能够在视频监控画面中绘制电子围栏，实现对电子围栏范围内的实时预警监测；3.支持显示预警位置和时间：能够在地图中显示实时预警的位置并且显示预警发生的时间；4.支持在视频中叠加图斑：能够将图斑图层添加进视频监控实时画面中，在视频监控画面中显示图层边界范围；5.支持视频中图斑属性预览：能够在视频监控画面中显示图斑图层的属性信息；6.支持视频中用地分析：能够在视频监控画面中绘制选定区城并显示选定区城的用地数据及分析结果。 | 路 | 100 |  |  |  |
| 6 | 视频存储服务 | 提供1个月视频、图片存储 | 路 | 100 |  |  |  |
| 7 | 视频运维服务 | 提供视频运维服务，保证监控正常运行 | 路 | 100 |  |  |  |
| 合计 |  |  |