数据异地灾备云存储系统及专线链路延续升级的详细要求

（一）备份系统还原数据时有多版本快照可选（可最多备份200份快照数据）；

（二）可快速检索文件名进行精准恢复；

（三）无单个大文件备份限制；

（四）无超长文件名限制；

（五）恢复数据能保留原目录结构、原文件名及原修改日期；

（六）可多硬件、软件系统环境恢复数据；

（七）租赁云主机，存储容量5TB，自研备份系统，空间用尽前报警提示并关闭备份功能；

（八）建立云数据传输通道专线（50Mbps），实现数据的高速传输和备份恢复；

（九）采用定时文件夹级备份机制，可任意指定备份源目录；

（十）新中标单位需在一个月内负责旧设备产品下线，新设备上线的安装、配置、调试、数据迁移等工作。如在一个月后未能达到功能需求，合同终止；

（十一）本项目涉及保密数据，执行前将签署保密协议，保密期限按相关国家标准；

（十二）合同到期前乙方应提早两个月给予通知，合同到期后，默认以按月租赁方式进行续费，乙方应提前告知按月续费费用；

（十三）合同履行期间乙方应保证云端数据不串写，不中毒，不丢失；

（十四）所需备份空间与专线需满足三级等保安全要求并提供测评报告；

（十五）其他:上述功能需求包含网络布线施工、设备安装调试等材料和施工费用，本项目直到合同到期除甲方增加存储容量及提高网速外，不得以任何原因增加其它费用。