附件2

三明市地理格网内的基础测绘数据采集项目（2026）报价表

报价单位(盖章)：                                                         时间：    年  月  日

	单位名称
	

	联  系  人
	
	联系电话
	

	公司简介
	

	三明市地理格网内的基础测绘数据采集项目（2026）

	序号
	工作内容
	工作要求
	报价

（万元）

	1
	三明市地理格网范围内的数字线划图（DLG）
	数字线划图（DLG）数据采集与更新实施面积为38.12 Km2（其中29.62 Km2为空白区域新测，8.5 Km2为修测），成图比例尺为1:500。数据成果须符合《国家基本比例尺地图图式第一部分：1：500  1：1000  1：2000地形图》（GB/T20257.1-2017）、《福建省1：500 1：1000 1：2000基本比例尺数字地形图测绘技术规定》（FCB001-2005）等规范要求。
	

	2
	三明市地理格网范围内的数字正射影像图（DOM）
	数字正射影像图（DOM）数据采集与更新实施面积为38.12Km2（其中29.62 Km2为空白区影像测制，8.5 Km2为影像更新），成图比例尺为1:1000。数据成果须符合《数字测绘成果质量要求》（GB/T 17941-2009）、《数字测绘成果质量检查与验收》（GB/T 18316-2008）等规范要求。
	 

	3
	三明市地理格网内的地名地址兴趣点（POI）数据
	地名地址兴趣点（POI）数据采集与更新实施面积为106.75Km2（其中81.58 Km2为空白区新采集，25.17 Km2为POI更新）。数据成果必须符合《地理信息公共服务平台/地理实体与地名地址数据规范》（CH/Z 9010-2011）、《地理信息兴趣点分类与编码》（GB/T 35648-2017）等规范要求。
	

	合计（万元）
	


